**AMEFIX**

**Krachtige en snelwerkende zure roest en kalk verwijderaar**

**Eigenschappen**

Uiterst geschikt voor het verwijderen van kalk, oxidaties, roestaanslag, cement en verkeersvuil van aluminium ondergronden, transportmiddelen, leidingen en tegels. Niet geschikt voor het reinigen van kalkhoudende steensoorten (marmer).

**Dosering en Gebruik**

Afhankelijk van de vervuiling en ondergrond verdunnen 2%-5% (1:50-1:20). Geschikt voor dompelreiniging, manuele/handmatige reiniging en sproeireiniging. Bij voorkeur enige tijd laten inwerken. Vervolgens met schoon water afnemen of afspuiten. Het gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen.

Afbeelding met tekst, Lettertype, schermopname, logo

Automatisch gegenereerde beschrijving