**AMEFIX**

**Krachtige en snelwerkende zure roest en kalk verwijderaar**

**Eigenschappen**

Uiterst geschikt voor het verwijderen van kalk, oxidaties, roestaanslag, cement en verkeersvuil van aluminium ondergronden, transportmiddelen, leidingen en tegels. Niet geschikt voor het reinigen van kalkhoudende steensoorten (marmer).

**Dosering en Gebruik**

Afhankelijk van de vervuiling en ondergrond verdunnen 2%-5% (1:50-1:20). Geschikt voor dompelreiniging, manuele/handmatige reiniging en sproeireiniging. Bij voorkeur enige tijd laten inwerken. Vervolgens met schoon water afnemen of afspuiten. Het gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen.

