City speed mop 50m

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Afbeelding met tekst, fles  Automatisch gegenereerde beschrijving | Dompelpomp die dweildroog wegzuigt tot 2 mm, komt na droogzuigen weer snel op gang.Voor binnenscheepvaart, dakdekkers, tennisbanen, vijvers, kelders, enz.type: Speed Mopkleur: wit met groensoort pomp: geheel dompelbare centrifugaalpompsoort waaier: open waaiersoort motor: droge motorzekering: ingebouwde thermische beveiligingasafdichting: dubbele mechanische seal van keramiekcarbon en lipseal, gescheiden door oliekamerdompeldiepte: 3 metermaterialen: waaier : noryl: waaierhuis : kunststof: motorhuis : kunststof: pompas : RVS EN 10088-3, 1.4104vloeistoffen: schoon en licht verontreinigd water, maximale temperatuur +40°C (maximaal 3 minuten +90°C)voltage: 230 V lichtnetvrije uitloop: 9.000 liter per uurop 5 meter: 4.800 liter per uuropvoerhoogte: 9,0 meter maximaalpompt weg tot: 2 mmkorrelgrootte: 2,0 mm maximaalaansluitingen: 1.1/4" slangaansluiting en 1.1/4" buitendraadafmetingen: diameter 152 mm, hoogte 270 mmgewicht: 5 kgamperage: 2,0 Aasvermogen: 0,37 kW, 0,5 pk, 2900 tpmkabel: 10 meter neopreen H05-RN-F met randaardesteker

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 |
|   |