City speed mop 50m

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Afbeelding met tekst, fles  Automatisch gegenereerde beschrijving | Dompelpomp die dweildroog wegzuigt tot 2 mm, komt na droogzuigen weer snel op gang. Voor binnenscheepvaart, dakdekkers, tennisbanen, vijvers, kelders, enz.  type: Speed Mop kleur: wit met groen soort pomp: geheel dompelbare centrifugaalpomp soort waaier: open waaier soort motor: droge motor zekering: ingebouwde thermische beveiliging asafdichting: dubbele mechanische seal van keramiekcarbon en lipseal, gescheiden door oliekamer dompeldiepte: 3 meter materialen: waaier : noryl : waaierhuis : kunststof : motorhuis : kunststof : pompas : RVS EN 10088-3, 1.4104 vloeistoffen: schoon en licht verontreinigd water, maximale temperatuur +40°C (maximaal 3 minuten +90°C) voltage: 230 V lichtnet  vrije uitloop: 9.000 liter per uur op 5 meter: 4.800 liter per uur opvoerhoogte: 9,0 meter maximaal pompt weg tot: 2 mm korrelgrootte: 2,0 mm maximaal aansluitingen: 1.1/4" slangaansluiting en 1.1/4" buitendraad afmetingen: diameter 152 mm, hoogte 270 mm gewicht: 5 kg amperage: 2,0 A asvermogen: 0,37 kW, 0,5 pk, 2900 tpm kabel: 10 meter neopreen H05-RN-F met randaardesteker   |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  | |
|  | |