**OIL SPILL REMOVER SOLVENT BASED**

**Oliebestrijdingsmiddel voor veilig en effectief bestrijden van olie op water en in de haven.**

**Eigenschappen**  
Effectief oliebestrijdingsmiddel met een bijzonder groot emulgerend vermogen voor scheepvaart en offshore. Speciaal ontwikkeld voor het veilig en effectief bestrijden van olie op water en in de haven. Samengesteld uit laag aromatische koolwaterstoffen en krachtige hoogwaardige emulgatoren. Afhankelijk van de mate van vervuiling en de weersomstandigheden volstaat 100 liter OSB-SB voor het bestrijden van 1750 m² vervuiling op water. Vlampunt circa 75°C. Nagenoeg reukloos.

**Dosering en Gebruik**  
Stel bij benadering de omvang van de morsing vast. Spray de gewenste hoeveelheid OSB-SB met behulp van professionele apparatuur. De morsing wordt binnen enkele minuten geëmulgeerd. Indien gewenst de behandeling herhalen voor complete bestrijding.