**Motorola XT420 UHF IP55 PMR446 Portofoon**

De Motorola XT420 PMR Portofoon is de opvolger van de populaire XTNI(D) Portofoons. Vergeleken de XTNI serie van Motorola is de nieuwe XT-420 merkbaar lichter, compacter en handzamer geworden. Zowel de Motorola XTNI als XT serie maken gebruik van de vergunning vrije PMR446 kanalen en zijn volledig compatible met elkaar. De Motorola XT-420 is een IP55 gecertificeerde stootvaste & spuitwaterdichte portofoon, speciaal gemaakt voor de professionele dagelijkse gebruiker die opzoek is naar extreme betrouwbaarheid.

Deze portofoons zijn bij uitstek geschikt voor omgevingen waar een robuuste en zeer eenvoudige portofoon in de bediening is gewenst. De Motorola XT-420 werkt op de PMR446 vergunning vrije frequenties en mag door iedereen zonder vergunning worden gebrukt. Met het duurzame gietaluminium frame voldoet de Motorola XT420 aan Militaire normen voor een betrouwbare werking onder de meest veeleisende omstandigheden.  
  
De Portofoon wordt geleverd includief zware 2100Mah Li-ion accu die een stand-by tijd heeft van meer dan 20 uur

**Specificaties Motorola XT-420:**  
- RF uitgangsvermogen 0,5W  
- 16 kanalen vergunnings vrij  
- 219 Subkanalen  
- Zendbereik tot 9 km maximaal onder de meest gunstige omstandigheden  
- Batterijpack Li Ion 2100 mAh tot 20 gebruiksuren  
- IP55 Normering  
- 1,5 Watt audio (Luidspreker)  
- Led indicator voor accu , zenden , ontvangen  
- Accu spaarstand  
- Kanaalspraak gestuurd  
- Programmeerbare sneltoetsen  
- Programmeerbaar met programmeer kabel en software CPS  
- Afmetingen: breedte 58 mm hoogte 116 mm diepte 40 mm  
- Gewicht 244g incl batterij  
- Werk omgevingstemperatuur -55°C tot + 70°C  
- Laadtijd om de accu voor 90% op te laden is +/- 2 uur  
- Waarschuwing bij lage batterijspanning  
- Vox functie voor handsfree  
- Compatible met XTNI Serie van Motorola   
- Militaire standaard 810 C, D, E, G and G Plus IP55