**FLOOR WAX STRIPPER**

**Hooggeconcentreerde alkalische detergent. Door de unieke formulering worden polymeer lagen en (oude) wax lagen eenvoudig verwijderd.**

**Eigenschappen**

Veilig te gebruiken op water- en alkalibestendige vloeren zoals linoleum en vinyl. Geschikt voor vloeren in bedrijfsruimten, scholen, winkels en sport accommodaties.

**Dosering en Gebruik**

Geschikt voor manuele/handmatige reiniging en voor gebruik in professionele vloer schrob/zuigmachines. Afhankelijk van de vervuiling en ondergrond verdunnen 1%-4% (1:100-1:25). Bij voorkeur enige tijd laten inwerken. Vervolgens met schoon water afnemen of afspuiten. Het gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen.

Afbeelding met tekst, Lettertype, schermopname, logo

Automatisch gegenereerde beschrijving